Приложение 2

К документации №71/2018

От24.07.2018.

**Ведомость объёмов работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Причина  дефекта | Наименование работ | Ед.  Изм. | Кол  во | | Примечание |
| **Кабинет № 314.** | | | | | | |
| **Полы.** | | | | | | |
|  | Длительн.  Эксплуат | Демонтаж цем. стяжки тощ. 80мм | м² | 46,9 | |  |
|  | -//- | Демонтаж линолеума | м² | 46,9 | |  |
|  | -//- | Демонтаж деревянных плинтусов | м.п. | 26,5 | |  |
|  | -//- | Устройство цем. стяжки толщ. 80мм | м² | 46,9 | |  |
|  | -//- | Устройство гидроизоляции «Кальматрон» ( с заведением на стены 20см) с предварительной огрунтовкой основания | м² | 52,2 | |  |
|  | -//- | Устройство покрытий пола из керамической плитки с предварительной огрунтовкой поверхности (Керамогранит 30\*30 «соль-перец») | м² | 46,9 | |  |
|  |  | Устройство плинтусов из керамической плитки (керамогранит) | м.п. | 26,5 | |  |
| **Стены.** | | | | | | |
|  | -//- | Снятие набела со стен | м² | 33,2 |  | |
|  | -//- | Очистка стен от масляной краски | м² | 50,4 |  | |
|  | -//- | - Ремонт штукатурки стен, радиаторной ниши  - Перетирка штукатурки стен, радиаторной ниши  - Ремонт штукатурки дверных откосов | м²  м²  м² | 58,5  25,1  0,8 |  | |
|  | -//- | Сплошное выравнивание поверхности стен, дверных откосов толщиной намёта до 20мм с предварительной огрунтовкой поверхности | м² | 84,4 |  | |
|  | -//- | Оклейка поверхности стен, откосов откосов стеклохолстом с предварительной огрунтовкой и финишной шпатлёвкой поверхности | м² | 84,4 |  | |
|  | -//- | Улучшенная окраска поверхности стен, откосов водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза | м² | 84,4 |  | |
| **Проёмы** | | | | | | |
|  | -//- | Ремонт узлов примыканий оконных блоков монтажной пеной | м.п. | 13,4 |  | |
|  | -//- | Смена ПВХ уголков | м.п. | 13,4 |  | |
|  | -//- | Смена облицовки оконного откоса из «Сендвич-панели» | м² | 6,7 |  | |
|  | -//- | Смена дверного блока ПВХ на алюминиевый дверной блок | м² | 2,53 |  | |
|  |  | Установка дверного замка, ручки | комп. | 1 |  | |
|  | -//- | Установка алюминиевой перегородки с дверным блоком (бокс) | м² | 9,8 |  | |
| **Потолок** | | | | | | |
|  | -//- | Снятие набела | м² | 2,2 |  | |
|  | -//- | Частичная расчистка поверхности потолка | м² | 22,3 |  | |
|  | -//- | Пропитка поверхности потолка раствором с ПВА | м² | 44,7 |  | |
|  |  | Устройство потолка «Армстронг» | м² | 44,7 |  | |
|  | -//- | Огрунтовка, сплошное выравнивание сухими растворными смесями толщ. до 10мм поверхностей: потолков | м² | 2,2 |  | |
|  | -//- | Улучшенная окраска акриловой краской потолков за 2 раза (краска тип «Ливна-Белоснежка») | м² | 2,2 |  | |
|  | -//- | Затаривание строительного мусора в мешки, вывоз мусора | % | 100 |  | |
|  | -//- | Освобождение помещения от мебели и оборудования с последующим вывозом с территории института | т | 0,5 |  | |
| **Кабинет № 4б.** | | | | | | |
|  | -//- | Смена стеклопакета | м² | 0,5 | | 1,15м\*0,44м |
| **Кабинет 121а.** | | | | | | |
|  | -//- | Устройство перегородок из ГКЛ | м² | 5,3 |  | |
|  | -//- | Оклейка обоями перегородки (2 стороны) | м² | 10,6 |  | |
|  | -//- | Устройство плинтуса ПВХ | п. м. | 5,1 |  | |
|  | -//- | Устройство уголков ПВХ | п. м. | 10,7 |  | |

**Сантехнические работы по помещению № 314**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Причина  дефекта | Наименование работ | Ед.  Изм. | Кол  во | | Примечание |
|  | Длительн.  Эксплуат | Смена водопроводной стальной трубы на металлопластиковую диаметром 20мм:  - клипсы  - тройник  - угол 20-в.р. ½  - тройник 20-в.р. ½ | м. п.  шт.  шт.  шт.  шт. | 20  16  1  5  1 | |  |
|  | -//- | Смена канализационной стальной трубы на металлопластиковую диаметром 50мм  - клипсы  - угол 50\*90 град.  - тройник 50\*90 град. | м. п.  шт.  шт.  шт. | 12  8  7  3 |  | |
|  | -//- | Монтаж фильтра «Аквафор Гросс» SL-10 | шт. | 1 |  | |
|  | -//- | Монтаж фильтра «Aguapost Hot» ВВ-10 | шт. | 2 |  | |
|  | -//- | Смена радиатора чугунного на биметаллический (Демонтаж -37 секций. Монтаж – 32 секций):  - клапан радиатора с термостатическим сгоном ¾  - заглушка н.р. с накидной гайкой  - кронштейн с дюбелем 8\*180  - угол металлопластиковый в.р. 20-1/2  - угол металлопластиковый в.р. 20-3/4 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 2  2  2  16  2  2 |  | |
|  | -//- | Смена:  - кран с накидной гайкой в.р. ¾  - муфта н.р-н.р ¾  - кран Маевского ¾  - муфта металлопластиковая в.р. 20-1/2  - муфта металлопластиковая в.р. 3/4 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 4  4  2  4  2 |  | |