Приложение № 2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку кондиционера.**

1. Настенная сплит-система

**Mitsubishi Electric MS-GF80VA/MU-GF80VA** – 1 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| Работа | Охлаждение |
| Функции | Фильтр с антибактериальной и антивирусной обработкой воздуха  Регулирование с пульта приводами для горизонтальной и вертикальной заслонки  Автоматический режим  Самодиагностика  Режим осушения |
| Производительность по теплу, кВт | 7,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,78 |
| Тип хладагента | R410A |
| Расход воздуха ВБ, м3/час | 882-1206 |
| Электропитание  Максимальный рабочий ток, А | 220В 1 фаза, 50Гц  20,5 |
| Температурные условия работы:  - минимум, ˚С  - максимум, ˚С | +21  +46 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Класс энергоэффективности | А |

Монтаж кондиционера:

* Демонтаж старой сплит-системы и фреонопроводов;
* Установка внутреннего блока кондиционера;
* Установка наружного блока кондиционера;
* Монтаж фреонопровода;
* Прокладка кабелей электропитания;
* Установка коробов шириной 80 мм;
* Запуск и настройка кондиционера
* В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для монтажа и обеспечения работоспособности товара в соответствии с его функциональным назначением

1. Требования к качеству товаров:

* Гарантийный срок на поставляемые товары – не менее 3 лет.
* Инструкции по эксплуатации на русском языке к каждой единице товара.

1. Общие условия:

* Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора.
* Доставка до склада Покупателя по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр-кт Ак. Лаврентьева, 8, ИХБФМ СО РАН
* Оплата производится по факту поставки.