Приложение 2

к документации о закупке

 № 70/2018 от 24.07.2018

Ведомость объёмов работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| **Цоколь здания** |
|  | Демонтаж с последующим монтажом фасадных металлокассет  | м² | 23 | (без стоимости материалов) |
|  | Отбивка цементного раствора  | м² | 11,7 |  |
|  | Устройство гидроизоляции резино-битумной | м² | 6 |  |
|  | Утепления цоколя «Пеноплексом», 50 мм. | м² | 22,2 |  |
|  | Облицовка цоколя металлокассетами по металлическому каркасу | м² | 22,2 |  |
|  | Монтаж демпферной ленты (стыки панелей) | м.п. | 40 |  |
|  | Смена кабеля ВВг 4\*35 в металлической трубе | м.п. | 35 |  |
|  | Устройство слива оцинкованного с полимерным покрытием по металлическому каркасу.  | м.п. / м² | 28 / 16,8 |  |
|  | Затаривание в мешки, вывоз мусора | % | 100 |  |
| **Крыльцо (2шт.)** |
|  | Частичный демонтаж бетонных крылец | м3 | 4,3 |  |
|  | Устройство нового бетонного крыльца с армированием сеткой (100/100/5), бетон В 15 | м3 | 4,3 |  |
|  | Отбивка штукатурки  | м² | 13 |  |
|  | Огрунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения | м² | 13 |  |
|  | Облицовка торцов крылец тротуарными плитками (толщина не менее 20 мм) с креплением на дюбеля | м² | 13 |  |
|  | Устройство нового бетонного крыльца с армированием сеткой (100/100/5), бетон В 15 | м3 | 4,3 |  |
|  | Затаривание в мешки, вывоз мусора | % | 100 |  |
| **Площадка под мусорные баки, отмостка** |
|  | Разборка покрытий бетонных | м3 | 2,24 |  |
|  | Разборка бортовых камней бетонных | м.п. | 48 |  |
|  | Установка бортовых камней бетонных | м.п. | 50 |  |
|  | Исправление профиля оснований щебёночных без добавления нового материала | м² | 110,5 |  |
|  | Устройство подстилающих слоёв из песка | м² | 110,5 |  |
|  | Укладка и пропитка с применением битума щебёночных оснований толщиной 18 см | м² | 110,5 |  |
|  | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4см. | м² | 110,5 |  |
|  | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную. | м² | 50 |  |
|  | Посев газона вручную | м² | 50 |  |
|  | Затаривание в мешки, вывоз мусора | % | 100 |  |